# Installere Intel® PRO-nettverkskort

Revisjon 05/2005

## Installere Intel PCI-, PCI-X- eller PCI-Express*-kort

1. Slå av datamaskinen og trekk ut strømledningen.
2. Fjern datamaskindekselet og kortspordekselet fra sporet som passer til kortet du bruker.
3. Plasser kortkontakten bestemt i sporet til det er helt innsatt. Sikre konsollen til chassiset.
4. Sett dekselet på datamaskinen igjen. Plugg inn strømledningen.

OBS: Noen kort for Intel PRO/1000 server og desktop bruker PCI Express-bussen. Du kan uten fare bruke et spor som er lengre enn kortets tilkobler, men ikke prøv å installere det i et spor som er kortere enn PCI Express-tilkobleren.

## Koble til nettverkskabelen

Intel® PRO/100- og PRO/1000-kobberkort: Koble nettverkskabelen eller -kablene til kortet med TPE-nettverkskabel (Twisted Pair Ethernet) kategori 3, 4 eller 5 for 10 Mbps-nettverk. Bruk kategori 5-kabel (4 par) for 100- eller 1000 Mbps-nettverk og for nettverk i boliger.

Intel® PRO/1000-fiberkort med SC-kontakt: Ta av dekselet for den fiberoptiske kontakten og ta vare på det. Sett inn en fiberoptisk SC-kontakt av typen 1000Base-SX dupleks i TX/RX-portene på kortkonsollen.

Intel® PRO/1000-fiberkort med LC-kontakt: Ta av dekselet for den fiberoptiske kontakten og ta vare på det. Sett inn en LC-kontakt i kortet, med riktig kabling for din korttype (1000BASE-SX eller 1000BASE-LX). Konverteringskabler til andre kontakttyper (for eksempel SC) kan brukes hvis kablingen svarer til de optiske spesifikasjonene for kortet, inkludert lengdebegrensninger.

Start datamaskinen og følg anvisningene for driverinstallering nedenfor.

## Installere driverne

| OBS: Intel PRO/1000 Server-kort opererer ikke med Microsoft* Windows* 98-datamaskiner.

### Windows operativsystemer

Legg merke til at du må ha administratorrettigheter til operativsystemet for å installere driverne.

1. Veiviseren er oppdaget, og Windows installerer enten en Windows-resident driver eller starter veiviseren Funnet ny maskinvare.
2. Hvis veiviseren Funnet ny maskinvare starter, trykker du på Avbryt-knappen.
3. Sett inn Intel-CD-en. Intel PRO Network Connections -autokjørprogrammet starter automatisk. Klikk knappen Installer drivere.

### Linux*

For å bygge en binær RPM*-pakke av denne driveren, skal du kjøre run 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Erstatt <filename.tar.gz> med det spesifikke filnavnet til driveren.

| Merknader: For at det hele skal virke ordentlig, MÅ de aktuelle kjernefilene matche versjonen og konfigurasjonen til de installerte kjernefilene. Hvis du nettop har rekompilert kjernefilene, må du starte systemet opp på nytt nå. RPM-funksjonalitet er kun testet i Red Hat-distribusjoner. For Intel PRO/100-kort skal du bruke e100 som drivernavn.

1. Flytt målfilen for basisdriveren til mappen du har valgt. For eksempel skal du bruke'/home/username/e1000' eller '/usr/local/src/e1000'.
2. Untar/unzip arkivet der <x.x.x> er versjonsnummeret for driverbasisfilen:

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. Endre til driver src-katalog der <x.x.x> er versjonsnummeret for driverbasisen:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Kompilere drivermodulen:

   > gjør installasjon

   Det binære vil bli installert som:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Installasjonsplasseringene som er opplistet foran, er standardplasseringene. De kan hende ikke er riktige for visse Linux-distribusjoner. For å få mer informasjon skal du gå til ldistrib.htm.
5. Installer modulen:

   > insmod e1000 <parameter>=<value>

6. Tildel en IP-adresse til grensesnittet ved å sette inn følgende, der <x> er grensesnittnummeret:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Verifiser at grensesnittet virker. Sett inn følgende, der <IP_address> er IP-adressen til en annen maskin på samme subnettet som det grensesnittet som testes:

   > ping <IP_address>

### Andre operativsystemer

Hvis du vil installere andre drivere, kan du se Brukerhåndboken på CD-ROM-en for kortet eller gå til webområdet for kundestøtte: http://support.intel.com.

*Juridisk informasjon