# インテル(R) PRO ネットワーク アダプタのインストール

### インテル(R) PRO/10GbE サーバ アダプタ

改訂 2004 年 8 月

## アダプタのインストール

1. コンピュータの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。「ホット プラグ」インストールを行なう場合は、最初にサーバのマニュアルを参照してください。コンピュータのカバーを取り外します。

2. 3.3 ボルトの PCI-X スロット (v1.0a 準拠) を見つけ、スロット カバーを取り外します。このアダプタでは、バス速度 66、100、133 MHｚ の PCI-X がサポートされています。また、必要であればアダプタを 3.3 ボルトの PCI (v2.2 準拠) スロットに設置することもできますが、パフォーマンスは低下する場合があります。

3. アダプタを PCI スロットにしっかりと差し込み、ブラケットを固定します。

4. コンピュータのカバーを取り付けます。電源コードをコンセントに挿入します。

## ネットワーク ケーブルの挿入

1. 光ファイバ コネクタのカバーをはずして保管します。

2. ネットワーク コネクタを接続します。ほとんどのコネクタは、正しい方向に接続できるように印がついています。TX が上、RX が下になるようにします。

   インテル(R) PRO/10GbE LR サーバ アダプタ：
   レーザー波長：1310 ナノメーター (不可視)。
   使用するケーブルのタイプ：シングル モード光ケーブル。コアの直径 9.0mm。
   コネクタ タイプ：LC。
   最大ケーブル長：10 km。

   インテル(R) PRO/10GbE SR サーバ アダプタ：
   レーザー波長：850 ナノメーター (不可視)。
   使用するケーブルのタイプ：マルチモード光ケーブル。コアの直径 62.5mm、または 50mm。
   コネクタ タイプ：LC。
   最大ケーブル長：300 m。

   長さの制限を含め、光ファイバの仕様にケーブルが準拠する場合は、SC から LC 等のほかのタイプのコネクタに変換ケーブルを使用することができます。

3. ケーブルの反対側を、互換性のあるリンク パートナーにつなぎます。

4. コンピュータを起動し、ご使用中のオペレーティング システムに適切な、ドライバ インストール手順に従います。

## ドライバおよびインテル(R) PROSet ソフトウェアのインストール

### Windows* 2000、または Windows Server 2003

注:ドライバをインストールするには、オペレーティング システムに対する管理者権限が必要です。

Windows を起動すると、アダプタが新しいハードウェアとして検出されます。次の手順に従って、適切なドライバをインストールします。

1. アダプタが検出され、Windows によって Windows 常駐ドライバがインストールされるか、新しいハードウェアの検出ウィザードが起動します。

2. ウィザードが起動した場合は、画面の指示に従って、このパッケージに付属の CD からドライバをインストールします。

3. Windows 常駐ドライバがインストールされた場合 (ウィザードが表示されない場合) は、インテル CD を挿入し、［インテル PRO ネットワーク コネクション］ のオートラン ウィンドウが表示されたら ［ドライバのインストール］ ボタンをクリックして、ドライバを更新します。

### Linux

このドライバのバイナリ RPM* パッケージを作成するには、「rpmbuild -tb <filename.tar.gz>」を実行します。<filename.tar.gz> の部分は、ドライバのファイル名に置き換えます。

| 注：適切にビルドを行うには、現在実行中のカーネルが、インストールされているカーネル ソースのバージョンと設定に一致する必要があります。カーネルを再コンパイルしたばかりの場合は、システムを再起動してください。 RPM 機能は Red Hat でのみテストされています。

1. 任意のディレクトリにベース ドライバの tar ファイルを移動します。たとえば、「/home/username/ixgb」または「/usr/local/src/ixgb」ディレクトリを使用します。

2. 次のコマンドを使用して、アーカイヴを解凍します。<x.x.x> の部分にはドライブの tar ファイルのバージョン番号を入れます。

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. 次のコマンドを使用して、ドライバの src ディレクトリに移動します。<x.x.x> の部分にはドライブの tar ファイルのバージョン番号を入れます。

   > cd ixgb-<x.x.x>/src/

4. ドライバ モジュールをコンパイルします。

   > make install

   バイナリは次のようにインストールされます。

   > /lib/modules/[カーネル バージョン]/kernel/drivers/net/ixgb.o

   上に示したのは、デフォルトのインストール場所です。使用している Linux によっては、上のインストール場所が使用されない場合もあります。詳細については、ドライバの tar ファイルに含まれている ldistrib.txt ファイルを参照してください。

5. モジュールをインストールします。

   > insmod ixgb <パラメータ>=<値>

6. 次のように入力して、インターフェイスに IP アドレスを割り当てます。<x> の部分にはインターフェイス番号を入れます。

   > ifconfig eth<x> <IP アドレス>

7. インターフェイスが機能することを確認します。次のように入力します。<IP アドレス> の部分には、テストするインターフェイスと同じサブネットにある、別のコンピュータの IP アドレスを入れます。

   > ping <IP アドレス>

### FreeBSD

#### ビルドとインストール

このドライバは、FreeBSD カーネル、バージョン 4.8 以降で使用するように作られています。

| 注：ドライバ モジュールをコンパイルするには、カーネル ソースがインストールされていることが必要です。

以下の手順で、x.x.x はドライバのバージョンを示します。ドライバのバージョンは tar ファイルの名前で確認できます。

1. 任意のディレクトリにベース ドライバの tar ファイルを移動します。たとえば、/home/username/ixgb または /usr/local/src/ixgb を使用します。

2. アーカイヴを解凍します。

   > tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz

   これによって、ixgb-x.x.x ディレクトリが作成されます。

3. man ページをインストールします。
   cd ixgb-x.x.x
   gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz

4. ドライバを実行中のシステムにロードするには、次の手順に従います。

   cd ixgb-x.x.x
   make

   または

   cd ixgb-x.x.x/src
   make load

5. インターフェイスの IP アドレスを割り当てるには、次のように入力します。
   ifconfig ixgb<インターフェイス番号><IP アドレス>

6. インターフェイスが機能することを確認します。 次のように入力します。<IP アドレス> の部分には、テストするインターフェイスと同じサブネットにある、別のコンピュータの IP アドレスを入れます。
   ping <IP アドレス>

7. システムの起動時にドライバを自動的にロードするには、次のように入力します。

cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules

/boot/loader.conf を編集して、次のラインを追加します。
if_ixgb_load="YES"
または
ドライバをカーネルにコンパイルします (手順 7 参照)。
/etc/rc.conf を編集して、適切な ifconfig_ixgb<インターフェイス番号>
エントリを作成します。
ifconfig_ixgb<インターフェイス番号>="<ifconfig の設定値>"
使用例:
ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
注：詳細については、ifconfig man ページを参照してください。

8. ドライバをカーネルにコンパイルするには、次のように入力します。
   cd ixgb-x.x.x/src
   mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   /usr/src/sys/conf/files.i386 ファイルを編集して、次のラインを追加します。
   dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   /usr/src/sys/conf/files.i386 ファイルに次のラインがある場合は、
   削除します。
   /dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb
   /usr/src/sys/i386/conf にあるカーネル設定ファイル (GENERIC または MYKERNEL など)
   を編集し、次のラインがあることを確認します。
   device ixgb
   カーネルをコンパイルしてインストールします。カーネルへの変更を適用するには、システムを再起動することが必要です。
   カーネルのコンパイルの詳細については、FreeBSD オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

カーネルのコンパイルの詳細については、FreeBSD オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

## 詳細情報

詳細については、インテル CD に収録されているユーザ ガイドか、インテルのサポート Web サイト http://support.intel.co.jp を参照してください。

著作権に関する情報