# Linux* での設定

ASF 管理者ガイド

- 概要

- インテル(R) ASF コマンドライン インターフェース

- asfd スクリプト

## 概要

コマンドライン インターフェース（asfcli）を使用して、システム上の ASF を有効にして、設定を行います。また、同梱の asfd を使用して、ASF デーモンのロードとアンロードを制御することができます。

### 設定可能な値

表 1 に ASF の可能な設定を示します。

表 1 設定可能な値

設定 | 説明
ASF の有効化／無効化 | ASF の操作を有効または無効にします。
イベント マスクのデアサーション | アラートをクリアするかを指定します。アラートは 8 回までクリアできます。
アラート先アドレス | 管理ステーションの IP アドレスです。
SNMP コミュニティ文字列 | クライアント コンピュータとリモート管理アプリケーションを一致させる識別子。
アラート先 Ping 有効化／無効化 | ASF が有効にされたとき、Internet Control Message Protocol (ICMP) ping パケットの管理ステーションへの送信を有効にします。
アラート先 Ping <間隔> | アラート先 Ping が有効な場合には、この設定は管理ステーションへの ping の間隔を決めます。
検出ハートビートの有効化／無効化 | ASF が有効にされた場合、クライアントがネットワークに存在することを決定するために管理ステーションが監視する可能性のあるクライアントのハードウェアが発するパルスを有効にします。
検出ハートビート間隔 | クライアントからのハートビート パルスの間隔。
再試行数 | クライアントがアラートを送信する回数。再送信することにより、優先順位の低い Simple Network Management Protocol (SNMP) 管理パケットが、過重負荷状態のネットワーク スイッチやルータのバッファで失われることなく、確実にリモート管理アプリケーションに届くようにできます。ネットワーク管理アプリケーションがアラートを受信しない場合は、RetryCount を増やす必要があります。
再試行間隔 | アラートを再送信する間隔 (秒数)。
ウォッチドッグの有効化 | ASF が有効にされたとき、ウォッチドッグ タイマーを有効にします。
ウォッチドッグ間隔 | ウォッチドッグタイマーパルスの間隔。
ASF センサー監視の有効化 | ASF が有効にされたとき、 ASF センサー監視を有効にします。
ASF センサー監視の間隔 | 監視タイマーパルスの間隔。
Link_Reconnect_Count | スパニングツリーイベントによってリンクが一時的に失われ、その後復元された場合、ASF エージェントはネットワークのリンクが復元されたことを検知し、管理コンソールに再接続を試みます。ASF エージェントは、このパラメータで指定した値（デフォルト値：60 回）を使用して、管理コンソールに（ICMP） Ping を送信します。IT 管理者は、リンクが復元されたとき、一般のネットワークトラフィックを考慮に入れて、ASF アラートを送信するタイミングを決定する必要があります。
Link_Reconnect_Interval | スパニングツリーイベントによってリンクが一時的に失われ、その後復元された場合、ASF エージェントはリンクが復元されたことを検知し、できるだけ早急にアラートを管理コンソールに送ろうとします。ネットワークリンクが復元されると、ASF エージェントは "Link_Reconnect_Interval" パラメータで指定した秒数後にネットワークの Ping を行います。これは、Link_Reconnect_Intervalで指定した時間 X Link_Reconnect_Count で指定した回数ほどの時間継続します。その後、ASF エージェントは元通り[プロキシ Ping 間隔] ごとに管理コンソールに（ICMP） Ping を送信するようになります。
Send_Pet_Delay | スパニングツリーイベントによってリンクが一時的に失われ、その後復元された場合、ASF エージェントはリンクが復元されたことを検知します。ASF アラートはインテルの 82541 EM および 82547EM デバイスに保存されるので、ASF エージェントは管理コンソールにアラートを送信する前に待ち時間を置くことができます。 "Send_Pet_Delay" パラメータへの変更は、リンクが復元されてから管理コンソールにアラートを送るまでの待ち時間を指定します。 このパラメータを指定することによって、IT 管理者はネットワークトラフィック量の多いときにアラートを送信することを回避できます。 注：すべてのインテルデバイスでASFアラートが保存されるわけではありません。保存されない場合、このパラメータをゼロに設定して、ASFアラートができるだけ早急に送信されるようにしてください。
ASFセキュリティ キーの設定 | ASF 2.0 のセキュリティ キーを設定します。セキュリティの長さは 40 文字にします。使用できる文字は A から F と 0 から 9 です。

## インテル ASF コマンドライン インターフェース：asfcli

コマンドライン インターフェースを起動するには、asfcli コマンドを実行します。

このコマンドは次のように入力します。
asfcli [オプション]
上に示すように、asfcli コマンドではオプション パラメータを使用できます。表 2 に、これらのオプションを示します。

表 2 asfcli オプション パラメータ

オプション | 説明
init | エージェントの内部構造を初期化します。
timers | ハートビート、ウォッチドッグ、ASF センサー、管理コンソールの ping 設定を表示します。
adapters | アラート用に使用できるアダプタを一覧表示します。
status | アラート ステータス情報を表示します。
funcs | サポートされているリモート コントロール機能と状態（有効／無効）を一覧表示します。
sethb <間隔> | ハートビート メッセージの間隔を設定します（秒）。間隔を 0 にすると、ハートビートは無効にされます。
setwd <間隔> | ウォッチドッグの期限切れ間隔を設定します（秒）。間隔を 0 にすると、ウォッチドッグは無効にされます。
setping <間隔> | 管理コンソールへの ping の間隔を設定します（プロキシの更新）。間隔を 0 にすると、プロキシの更新は無効にされます。
setcom <コミュニティ文字列> | PET パケット用の SNMP コミュニティ文字列を設定します。
setfunc <機能ID > enabled | disabled | リモート コントロール機能の状態を設定します。
setmon <間隔> | ASF センサーの監視間隔を設定します。
disable | 現在の ASF アダプタ上でのアラートを無効にします。
apply [アダプタ] <プロキシ> | 設定を適用し、 アダプタ上で ASF を有効にします。指定したホスト／IP アドレスにアラートを送信します。プロキシは管理コンソールです。アダプタを指定しないと、自動的に選択されます。
version | asfcli のバージョン情報を表示します。
platform | プラットフォームが ASF 2.0 のセキュリティをサポートしているかどうかチェックします。
secadapt<アダプタ> | アダプタが ASF 2.0 のセキュリティに対応しているかどうかチェックします。
secfunc <機能 ID> | リモート コントロール機能がセキュアかどうかチェックします。
haskeys | ASF 2.0 セキュリティ キーが設定されているかどうかチェックします。
suppfunc <アダプタ> <機能 ID> | リモート コントロール機能がアダプタでサポートされているかどうかチェックします。
setlcping <n> <間隔> | リンクが変更されたか、またはプロキシに到達できない場合に、プロキシ（プロキシの変更）への ping の間隔を設定します。<n> は ping の送信回数で、<間隔> は ping の送信間隔です。 n を 0 にすると、タイマーは無効にされます。
setkeys <admin> <oper> <gener> <random> | ASF 2.0 のセキュリティ キーを 40 文字で設定します。使用できる文字は A から F と 0 から 9 です。
setlcpd <間隔> | リンクの変更における PET メッセージの遅延間隔を秒数で設定します。 間隔 を 0 にすると、タイマーは無効になります。

ハートビート間隔や管理コンソール IP アドレスといった設定パラメータはすべて、システム全体の設定と見なされます。特定のアダプタに関連付けられるわけではありません。ただし、ApplyConfigAndEnable (apply) 関数への呼び出しが行われると、ASF 対応アダプタに設定されます。

### 設定への変更の適用

ハードウェアへのアクセスとオーバーヘッドを減らすために、設定の変更は以下の初期化シーケンスを使用して行ってください。

1. アダプタの番号付けをする。
2. 設定変数を設定する。
3. ApplyConfigAndEnable 関数を呼び出して設定を適用する。
4. 設定ステータスを取得する。

手順 3 以降では、サービスはハードウェアにアクセスし、設定を変更します。ApplyConfigAndEnable を呼び出した後、すべての設定値はハード ディスクに保存され、システムが再起動する際にエージェントによって使用されます。

| 注：DisableAlerting 関数はすぐに適用されます。ApplyConfigAndEnable を呼び出す必要はありません。

以下に、初期化シーケンスの例を示します。

1. EnumerateASFAdapters (adapters) を呼び出す。
2. AsfSetCommunityString (setcom) を呼び出す。
3. AsfSetWatchdogInfo (setwd) を呼び出す。
4. AsfSetHeartbeatInfo (sethb) を呼び出す。
5. ApplyConfigAndEnable (apply) を呼び出す。
6. AsfGetConfigurationStatus (status) を呼び出す。
7. AsfGetPingInfo (timers) を呼び出す。

手順 1〜5 は必須です。残りは省略可能です。

### 複数のアダプタとポートがある場合

1 システムにつき 1 台のアダプタでしか ASF を有効にすることはできません。その他のアダプタではすべて ASF は無効になります。

DisableAlerting 関数を呼び出すことで、ASF 対応アダプタ上の ASF を無効にします。DisableAlerting を呼び出した後、システムのすべてのアダプタ上の ASF は無効になります。

特定のアダプタを有効にするには、そのアダプタ キーを使用して ApplyConfigAndEnable 関数を呼び出す必要があります。この呼び出しの結果、その他のアダプタはすべて自動的に ASF が無効となります。これ以上呼び出す必要はありません。

## asfd スクリプト

ASF パッケージには、ASF デーモンのロード／アンロードを制御するスクリプトが含まれています。このスクリプトは、/etc/init.d ディレクトリに asfd としてインストールされます。
asfd スクリプトは、また、/etc/rc.d/rcX.d ディレクトリ内の該当する start と kill ファイルにもリンクされます。これによって、各システム ロードおよびシャットダウン レベルでの ASF デーモンの自動的な起動と終了が可能になります。
asfd コマンドを有効にするには、次の形式を使用します。
/etc/init.d/asfd オプション

上に示すように、asfd スクリプトでは表 3 に示すパラメータが使用されます。

表 3 asfd パラメータ

オプション | 説明
start | ASF デーモンを起動します（通常は、システム起動時にこのデーモンも自動的に起動するので必要ありません）。
stop | ASF デーモンを停止します。
restart | ASF デーモンを再起動します。
reload | ASF デーモンを再起動します。
status | ASF の現在のステータスを表示します。
version | ASF パッケージとすべてのパッケージ コンポーネントのバージョンを表示します。

`最終変更日6/15/05 12:55p 改訂番号 6 s`