# Installation des cartes réseau Intel® PRO

Révision 05/2005

## Installer une carte Intel PCI, PCI-X ou PCI-Express*

1. Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez le panneau de l'ordinateur et le panneau du connecteur de carte correspondant à votre carte.
3. Insérez fermement le connecteur au bord de la carte dans le connecteur, jusqu'à ce qu'il soit complètement logé. Fixez solidement le support sur le châssis.
4. Remettez le panneau de l'ordinateur en place. Branchez le cordon d'alimentation.

REMARQUE: certaines cartes Intel PRO/1000 pour serveur et ordinateur de bureau utilisent le bus PCI Express. Vous pouvez utiliser sans inconvénient un emplacement plus long que le connecteur de la carte, mais n'essayez pas d'installer la carte dans un emplacement plus court que le connecteur PCI Express.

## Brancher le câble réseau

Cartes cuivre Intel® PRO/100 et PRO/1000 : Branchez le(s) câble(s) réseau sur la carte en utilisant une paire torsadée Ethernet de catégorie 3, 4 ou 5 pour les réseaux 10 Mbit/s. Utilisez un câble de catégorie 5 (4 paires) pour les réseaux 100 Mbit/s ou 1000 Mbit/s, ainsi que pour tout réseau résidentiel.

Cartes fibre Intel® PRO/1000 avec connecteur SC : Retirez le panneau du connecteur à fibre optique et mettez-le sur le côté. Insérez un connecteur SC à fibre optique de type 1000Base-SX duplex dans les ports TX/RX du support de la carte.

Cartes fibre Intel® PRO/1000 avec connecteur SC : Retirez le panneau du connecteur à fibre optique et mettez-le sur le côté. Insérez un connecteur LC dans la carte en utilisant un câblage approprié pour le type de carte (1000BASE-SX ou 1000BASE-LX). Les câbles de conversion pour d'autres types de connecteur (p. ex., un connecteur SC) peuvent être utilisés si le câblage est conforme aux spécifications optiques de la carte, y compris les limites de longueur.

Démarrez votre ordinateur et suivez les instructions d'installation des pilotes ci-dessous.

## Installer les pilotes

| REMARQUE : les cartes réseau Intel PRO/1000 pour serveurs ne fonctionnent pas sur les ordinateurs Microsoft* Windows* 98.

### Systèmes d'exploitation Windows

Notez que vous devez posséder des droits d'administrateur sur le système d'exploitation pour installer les pilotes.

1. La carte est détectée et Windows installe un pilote résidant sous Windows ou démarre l'Assistant Matériel détecté.
2. Si l'assistant Nouveau matériel détecté démarre, appuyez sur le bouton Annuler.
3. Insérez le CD Intel. Le programme Connexions réseau Intel PRO démarrer automatiquement. Cliquez sur le bouton Installer les pilotes.

### Linux*

Pour créer un paquet RPM* binaire de ce pilote, exécutez « rpmbuild -tb <filename.tar.gz> ». Remplacez <nom_du_fichier.tar.gz> par le nom de fichier spécifique du pilote.

| REMARQUES : Pour que la compilation fonctionne correctement, le noyau en cours d'exécution DOIT correspondre à la version et à la configuration des sources de noyau installées. Si vous venez de recompiler le noyau, redémarrez l'ordinateur maintenant. La fonctionnalité RPM a été testée uniquement sur les distributions Red Hat. Pour les cartes Intel PRO/100, utilisez e100 comme nom de pilote.

1. Placez le fichier tar du pilote de base dans le répertoire de votre choix. Par exemple, utilisez '/home/nom_utilisateur/e1000' ou '/usr/local/src/e1000'.
2. Décompressez l'archive, où <x.x.x> est le numéro de version du fichier tar du pilote :

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Passez au répertoire source du pilote, où <x.x.x> est le numéro de version du fichier tar du pilote :

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Compilez le module du pilote :

   > make install

   Le fichier binaire sera installé sous :

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Les emplacements d'installation répertoriés ci-dessus sont les emplacements par défaut. Il se peut qu'ils ne soient pas corrects sur certaines distributions Linux. Pour de plus amples informations, visitez ldistrib.htm.
5. Installez le module :

   > insmod e1000 <paramètre>=<valeur>

6. Affectez une adresse IP à l'interface en entrant ce qui suit, où <x> est le numéro de l'interface :

   > ifconfig eth<x> <adresse_IP>

7. Vérifiez que l'interface fonctionne. Entrez ce qui suit, où <adresse_IP> est l'adresse IP d'un autre ordinateur du même sous-réseau que l'interface soumis au test :

   > ping <adresse_IP>

### Autres systèmes d'exploitation

Pour installer d'autres pilotes, reportez-vous au Guide de l'utilisateur sur le CD de la carte ou visitez le site Web d'assistance à la clientèle à l'adresse : http://support.intel.com.

*Informations légales