# Installation av Intel® PRO Nätverkskort

Revision 05/2005

## Installera Intel PCI-, PCI-X- eller PCI Express*-kortet

1. Stäng av datorn och koppla ifrån nätkabeln.
2. Ta bort datorns hölje och kortplatsluckan från en kortplats som kan användas för ditt kort.
3. För bestämt in kortets kantkontakt i PCI-platsen tills den är helt intryckt. Fäst kortklammern vid höljet.
4. Sätt tillbaka datorns hölje. Anslut strömkabeln.

OBS! Vissa Intel PRO/1000 server- och desktopkort använder sig av PCI Express-bussen. Du kan använda en kortplats som är längre än kortets kontakt utan skada, men försök inte installera i en kortplats som är kortare än PCI Express-kontakten.

## Ansluta nätverkskabeln

Intel® PRO/100 och PRO/1000 kopparkort: Anslut kabeln eller kablarna till kortet med en TPE-nätverkskabel (Twisted Pair Ethernet) av kategori 3, 4 eller 5 för 10 Mbit/s-nätverk. Använd kabel av kategori 5 (4 par) för 100 eller 1000 Mbit/s-nätverk och för alla nätverk i boendemiljö.

Intel® PRO/1000 fiberkort med SC-kontakt: Ta bort och spara luckan till fiberoptikanslutningen. För in en fiberoptikanslutning av 1000Base-SX duplextyp SC i TX/RX-portarna på kortklammern.

Intel® PRO/1000 fiberkort med LC-kontakt: Ta bort och spara luckan till fiberoptikanslutningen. För in en LC-kontakt i kortet, med korrekt kablage för din korttyp (1000BASE-SX eller 1000BASE-LX). Omvandlingskablar till andra anslutningstyper (t.ex. SC) kan användas om kablarna överensstämmer med kortets optiska specifikationer, inklusive längdbegränsningar.

Starta datorn och följ instruktionerna nedan för drivrutinsinstallation.

## Installera drivrutinerna

| OBS! Intel PRO/1000 Serverkort fungerar inte med Microsoft* Windows* 98-datorer.

### Windows operativsystem

Observera att du måste ha administrativa rättigheter för att kunna installera drivrutinerna.

1. Kortet identifieras och Windows installerar antingen en drivrutin som redan finns i Windows eller startar Guiden ny maskinvara.
2. Klicka på knappen Avbryt om Guiden ny maskinvara startar.
3. Sätt i CD-skivan från Intel. Programmet Intel PRO Network Connections startar automatiskt. Klicka på knappen Installera drivrutiner.

### Linux*

Du kan bygga ett binärt RPM*-paket för denna drivrutin genom att köra "rpmbuild -tb <filnamn.tar.gz>". Ersätt <filnamn.tar.gz> med det specifika namnet för drivrutinen.

| ANMÄRKNINGAR: För att bygget ska fungera ordentligt måste den kernel som för närvarande körs överensstämma med versionen och konfigurationen för de installerade kernel-källorna. Om du just har kompilerat om din kernel ska du starta om datorn nu. RPM-funktionen har endast testats med Red Hat-versioner. För Intel PRO/100-kort ska du använda e100 som drivrutinsnamn.

1. Flytta basdrivrutinens tar-fil till den katalog du väljer. Använd till exempel "/hem/användarnamn/e1000" eller "/usr/local/src/e1000".
2. Packa upp filen (<x.x.x> anger versionsnumret för drivrutinsfilen):

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Ändra till drivrutinens källkatalog, där <x.x.x> anger versionsnumret för drivrutinsfilen:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Kompilera drivrutinsmodulen:

   > skapa installerare

   Binärfilen installeras som:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   De installationsplatser som anges ovan är standardplatserna. De kanske inte stämmer för vissa versioner av Linux. Mer information finns på sidan ldistrib.htm.
5. Installera modulen:

   > insmod e1000 <parameter>=<värde>

6. Tilldela en IP-adress till gränssnittet genom att ange följande, där <x> är gränssnittsnumret:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Verifiera att gränssnittet fungerar. Skriv in följande, där <IP_address> är en IP-adress för en annan maskin i samma delnät som det gränssnitt som testas:

   > ping <IP_address>

### Andra operativsystem

Om du vill installera andra drivrutiner, se Användarhandboken på Intel-cd:n eller gå till Intels support-webbplats: http://support.intel.com.

*Juridisk information