# Instalación de adaptadores de red Intel® PRO

### Adaptadores de servidor Intel® PRO/10GbE

Revisado en agosto de 2004

## Instalación del adaptador

1. Apague su PC y desconecte el cable de energía. Si va a realizar una instalación de "conexión en funcionamiento", consulte primero la documentación de su servidor. Desmonte la cubierta de su PC.

2. Localice una ranura PCI-X de 3,3 voltios (compatible con la v1.0a) y quite la cubierta de ésta. El adaptador admite velocidades de bus PCI-X de 66, 100 y 133 MHz. El adaptador también se puede instalar en una ranura PCI (compatible con la v2.2) de 3,3 voltios, si es necesario, pero el rendimiento no será óptimo.

3. Coloque de manera segura el adaptador en la ranura y asegure el soporte.

4. Vuelva a colocar la cubierta de su PC. Conecte el cable de energía.

## Conexión del cable de red

1. Retire y guarde la cubierta del conector de fibra óptica.

2. Conecte el cable de red; la mayoría de los conectores están diseñados para conectarse sólo con la orientación correcta (transmisión en la parte superior, recepción en la parte inferior):

   Para los adaptadores de servidor Intel® PRO/10GbE LR:
   Longitud de onda del láser: 1310 nanómetros (invisible).
   Tipo de cable a utilizar: Fibra de modo simple con un diámetro de núcleo de 9,0mm
   Tipo de conector: LC.
   Longitud máxima del cable: 10 kilómetros.

   Para los adaptadores de servidor Intel® PRO/10GbE SR:
   Longitud de onda del láser: 850 nanómetros (invisible).
   Tipo de cable a utilizar: Fibra de modo simple con un diámetro de núcleo de 62,5mm o 50mm
   Tipo de conector: LC.
   Longitud máxima del cable: 300 metros.

   Puede utilizar cables de conversión a otros tipos de conector (como de SC a LC) si el cableado se ajusta a las especificaciones ópticas del adaptador, incluyendo las limitaciones de longitud.

3. Conecte el otro extremo del cable al interlocutor de enlace compatible.

4. Inicie su PC y siga las instrucciones de instalación de los controladores para su sistema operativo.

## Instalación de los controladores y el software Intel® PROSet

### Windows* 2000 o Windows Server 2003

Nota: la instalación de los controladores requiere que se tengan derechos de administrador en el sistema operativo.

El adaptador se detecta como hardware nuevo cuando Windows se inicia. Para instalar el controlador correcto:

1. El adaptador se detecta automáticamente, y Windows instala un controlador residente del sistema operativo o inicia el asistente Nuevo hardware encontrado.

2. Si se inicia el asistente, siga las indicaciones para instalar el controlador desde el CD que se suministra.

3. Si se instala un controlador residente de Windows (no aparece el asistente), inserte el CD de Intel y haga clic en el botón Instalar controladores cuando aparece la ventana de ejecución automática Conexiones de red Intel PRO para actualizar el controlador.

### Linux

Para crear un paquete RPM* binario de este controlador, ejecute run 'rpmbuild -tb <nombrearchivo.tar.gz>'. Sustituya <nombrearchivo.tar.gz> por el nombre de archivo específico del controlador.

| NOTA: Para que la creación funcione correctamente, el kernel en ejecución DEBE coincidir con la versión y configuración de las fuentes instaladas del kernel. Si acaba de recompilar el kernel, reinicie el sistema. El funcionamiento de RPM sólo se ha probado con las distribuciones Red Hat.

1. Mueva el archivo con la extensión tar del controlador base al directorio que seleccione. Por ejemplo, utilice '/home/username/ixgb' o '/usr/local/src/ixgb'.

2. Descomprima el archivo tar o zip, donde <x.x.x> es el número de versión del archivo tar del controlador:

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. Vaya al directorio src del controlador, donde <x.x.x> es el número de versión del archivo tar del controlador:

   > cd ixgb-<x.x.x>/src/

4. Compile el módulo del controlador:

   > make install

   El archivo binario se instalará como:

   > /lib/modules/[VERSION_DEL_KERNEL]/kernel/drivers/net/ixgb.o

   Las ubicaciones de instalación descritas anteriormente son las predeterminadas, y es posible que no sean correctas para determinadas distribuciones de Linux. Si desea más información, consulte el archivo Idistrib.txt que se incluye en el archivo tar del controlador.

5. Instale el módulo:

   > insmod ixgb <parámetro>=<valor>

6. Introduzca lo siguiente para asignar una dirección IP a la interfaz, donde <x> es el número de interfaz:

   > ifconfig eth<x> <dirección_IP>

7. Compruebe que funcione la interfaz. Introduzca lo siguiente, donde <dirección_IP> es la dirección IP de otra máquina situada en la misma subred que la interfaz que se está probando:

   > ping <dirección_IP>

### FreeBSD

#### Creación e instalación

Este controlador ha sido desarrollado para utilizarse con las versiones 4.8 y posteriores del kernel FreeBSD.

| NOTA: Debe contar con los recursos de kernel ya instalados para poder compilar el módulo de controlador.

En las instrucciones a continuación, x.x.x es la versión del controlador según se indica en el nombre del archivo tar del controlador.

1. Mueva el archivo con la extensión tar del controlador base al directorio que seleccione. Por ejemplo, utilice /home/username/ixgb o /usr/local/src/ixgb.

2. Descomprima el archivo tar o zip:

   > tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz

   Esto creará un directorio ixgb-x.x.x.

3. Para instalar una página man:
   cd ixgb-x.x.x
   gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz

4. Para cargar el controlador en un sistema en ejecución, realice los pasos siguientes:

   cd ixgb-x.x.x
   make

   O BIEN

   cd ixgb-x.x.x/src
   make load

5. Para asignar una dirección IP a la interfaz, escriba lo siguiente:
   ifconfig ixgb<núm_de_interfaz><dirección_IP>

6. Compruebe que funcione la interfaz. Introduzca lo siguiente, donde <dirección_IP> es la dirección IP de otra máquina situada en la misma subred que la interfaz que se está probando:
   ping <dirección_IP>

7. Si desea que el controlador se cargue automáticamente cuando se inicie el sistema:

cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules

Modifique /boot/loader.conf, y agregue la siguiente línea:
if_ixgb_load="YES"
O BIEN
compile el controlador en el kernel (consulte el elemento 7).
Modifique /etc/rc.conf, y cree la anotación apropiada de ifconfig_ixgb<núm_de_interfaz>:
ifconfig_ixgb<núm_de_interfaz>="<configuración_ifconfig>"
Ejemplo de uso:
ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
NOTA: Para obtener ayuda, consulte la página man de ifconfig.

8. Si desea compilar el controlador en el kernel, teclee:
   cd ixgb-x.x.x/src
   mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   Modifique el archivo /usr/src/sys/conf/files.i386, y agregue la siguiente línea:
   dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   Elimine del archivo /usr/src/sys/conf/files.i386 las líneas siguientes, si
   existen:
   /dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb
   Modifique el archivo de configuración de kernel (p. ej., GENERIC o MYKERNEL) en
   /usr/src/sys/i386/conf, y asegúrese de que la línea a continuación esté presente:
   device ixgb
   Compile e instale el kernel. El sistema debe reiniciarse a fin de que surtan efecto las actualizaciones del kernel.
   Para obtener información adicional acerca de cómo compilar el kernel, consulte la documentación del sistema operativo
   FreeBSD.

Para obtener información adicional acerca de cómo compilar el kernel, consulte la documentación del sistema operativo FreeBSD.

## Más información

Si desea más información, consulte la Guía de usuario en el CD de Intel o el sitio web de asistencia de Intel: http://support.intel.com/support/sp/.

Información legal