Detta dokument är avsett för IT-administratörer som använder ASF-lösningen från Intel. Det innehåller instruktioner om hur de kan installera, distribuera, konfigurera och felsöka Intels ASF-lösning i sina nätverk.

# Inledning

- Översikt

- Systemkrav

- ASF-funktioner

## Översikt

DMTF (Distributed Management Task Force) har gett ut ASF (Alert Standard Format) 2.0-specifikationen som definierar gränssnitt för varningar och fjärrstyrning. Intel® ASF Alerting-program, i kombination med ett ASF-aktiverat system, ger IT-administratörer möjlighet att fjärrbevaka och hantera datorer i nätverket, fristående från operativsystemet.

Intels ASF-lösning består av två huvudkomponenter:

- ASF-aktiverade klienter behöver programvaran för ASF-agenten, ASF-aktiverat LOM eller NIC:er och systemsensorer.

- Hanteringskonsolen måste inkludera ASF-stöd antingen via ASF:s MIB-fil eller genom att använda Intels programvarustack ASF Console SDK. Hanteringskonsolen behöver inte en ASF-aktiverad NIC såvida inte systemet också övervakas.

ASF tillhandahåller fjärrvarning för viktiga miljöhändelser som upptäcks av sensorer, t ex temperatursensor, elektricitetssensor, fläktsensor och chassiintrångssensor. Det inkluderar dessutom ytterligare varningsfunktion i en miljö utan operativsystem såsom ogiltigt lösenord, systemheartbeat och indikationer på misslyckad start.

När en bevakad händelse sker, skickas en PET (Platform Event Trap) till hanteringskonsolen. Dessa PET-paket tolkas av hanteringskonsoler, som till exempel LANDesk Configuration Manager och andra leverantörer. Vissa av dessa hanteringskonsoler tillhandahåller en funktion för fjärrstyrning så att administratören kan vidta korrigerande åtgärder för att ta hand om varningarna. Mer information om ASF-specifikationen finns på sidan om DMTF ASF-specifikationer på adressen www.dmtf.org.

## Systemkrav för Intel ASF Agent

Intels ASF-lösning behöver en dator som stöder ASF, inklusive ett ASF-aktiverat BIOS, ASF-sensorer som bevakar systemets hälsa, tillsammans med ett LOM (LAN på moderkort) eller NIC (Network Interface Controller) som stöder ASF.

#### Tabell 1. Programvara som krävs

Programvara | Beskrivning
Nätverkskortdrivrutin för Intel® ASF-aktiverad NDIS (Network Driver Interface Specification) | Version 8.0 eller senare installerat.
Microsoft* Windows* Management Instrumentation (WMI) Provider Core | Version 1.5 eller senare inkluderas med Microsoft Windows XP Professional och Windows 2000. För Windows NT* 4.0 kan WMI-programvara hämtas från www.microsoft.com.
Intel Pro Alerting Agent | Installeras som en del av installationsprocessen för Intel ASF Agent.

## ASF-funktioner

### Varning

ASF tillhandahåller information om systemets hälsa och genererar felinformationsmeddelanden i energisparläge och i läge utan operativsystem, såväl som under normal drift. Tabell 2 beskriver den uppsättning med PET som kan finnas tillgängliga, beroende på din leverantör. För information om vilka varningar en specifik ASF-aktiverad plattform stöder, läs datorns Användarhandbok.

#### Tabell 2. ASF-plattformshändelsetrap som stöds

Varning | Beskrivning
Chassi: Chassiintrång - Fysisk säkerhetsöverträdelse | Systemchassit har öppnats.
Chassi: Chassiintrång - Fysisk säkerhetsöverträdelsehändelse raderad | Systemchassits intrångsvarning har raderats.
BIOS: Skadat BIOS | Systemets BIOS är skadat.
Start: Det gick inte att starta till BIOS | Systemets BIOS slutförde inte laddning vid initiering.
CPU: CPU DOA-varning | CPU:n fungerar inte rätt.
CPU: CPU DOA-varning har raderats | CPU-problemet har avhjälpts.
Heartbeat: Enhetsnärvaro | Periodiska heartbeat överfördes för att verifiera klientnärvaro.
Temperatur: Generiskt allvarligt temperaturproblem | Systemtemperaturen ligger utanför gränserna.
Spänning: Allmänt kritiskt temperaturproblem | Spänningen från spänningsregulatorerna på kortet ligger utanför gränserna.
Spänning: Allmänt kritiskt spänningsproblem har avhjälpts | Spänningsproblemet har avhjälpts.
Elkälla: Kritiskt problem i elkälla | Elkällan för systemets spänning ligger utanför gränserna.
Elkälla: Kritiskt problem i elkälla avhjälpt | Systemets spänningsproblem i elkällan har lösts.
Kylningsenhet: Generiskt kritiskt fläktfel | Fläktens hastighet/rpm ligger utanför gränserna.
Kylningsenhet: Generiskt kritiskt fläktfel avhjälpt | Problemet med fläktens hastighet/rpm har lösts.
Anslutning: Förlorad länk | Ethernet-anslutningen förlorades. Anslutningen har återställts.

| OBS! Alla PET-händelser stöds inte av alla datorer.

### Fjärrstyrning

Fjärrstyrningsfunktionen definieras i både DMTF ASF V1.0- och ASF V2.0-specifikationen. ASF V2.0 har lagt till säkerhet i RMCP (Remote Monitoring & Control Protocol) i syfte att autentisera kommunikationen mellan hanteringskonsolen och ASF-aktiverade klienter.

En ASF-aktiverad hanteringskonsol har möjligheten att avfråga klientsystemen och vidta korrigerande åtgärd. En ASF-aktiverad hanteringskonsol kan avgöra en ASF-klients funktioner såväl som lägesinformation. Dessutom kan IT-administratören fjärrstarta, fjärrstänga eller starta om med olika startalternativ via hanteringskonsolen. Med ASF 2.0-aktiverade klienter autentiseras korrigerande åtgärder. Detta garanterar att hanteringskonsolen är det enda autentiserade systemet som kan utföra korrigerande åtgärder.

IT-administratören kan inaktivera fjärrstyrningsfunktionen.

#### Tabell 3. Fjärrstyrningsfunktioner

Styrningsfunktion | Beskrivning
Hämta systemläge | Skickar tillbaka aktuell systemstatus.
Hämta klientfunktioner | Skickar tillbaka klient-ASF-konfiguration enligt DMTF:s ASF-specifikation.
Närvaro-ping | Liknar ICMP-pingverktyget (Internet Control Message Protocol). Svarar med pong för att verifiera systemets närvaro.
Starta | Startar fjärrsystemet.
Stäng | Stänger av fjärrsystemet. (Obs! Användare varnas inte och kommer att förlora arbete som inte sparats.)
Återställ | Startar om fjärrsystemet. (Obs! Användare varnas inte och kommer att förlora arbete som inte sparats.)
Energicykel | Stänger av fjärrsystemet och startar om det igen. (Obs! Användare varnas inte och kommer att förlora arbete som inte sparats.)

| OBS! Alla fjärrstyrningsfunktioner stöds inte av alla datorer.

`Senast ändrad 050615 12:51 Revision`