Este documento está destinado a los administradores de TI que utilizan la solución Intel ASF. Ofrece instrucciones para instalar, desplegar, configurar y resolver los problemas de la solución Intel ASF en la red.

# Introducción

- Descripción general

- Requisitos del sistema

- Capacidades de ASF

## Descripción general

La organización Distributed Management Task Force (DMTF) ha publicado la especificación Alert Standard Format (ASF - Formato estándar de alertas) 2.0, la cual define las interfaces de alertas y de control remoto. El software de alerta Intel® ASF, cuando se combina con un sistema preparado para ASF, ofrece a los gerentes de TI la posibilidad de supervisar y administrar remotamente los sistemas conectados en red, independientemente del sistema operativo.

La solución Intel ASF está basada en dos componentes primarios:

- Los equipos cliente que aceptan ASF, lo que requiere del software agente ASF y detectores de sistema LOM o NIC compatibles con ASF.

- La consola de administración que debe incorporar la compatibilidad con ASF, bien sea mediante el archivo MIB de ASF o mediante la pila de software SDK de la consola Intel ASF. La consola de administración no precisa una tarjeta de red preparada para ASF a menos que también se supervise dicho sistema.

ASF proporciona alertas remotas de los sucesos claves del entorno que los sensores detectan, tal como sensores de temperatura, de electricidad, de ventilador y de intrusión del chasis. También incorpora alertas adicionales en el entorno carente del sistema operativo, incluida la contraseña no válida, los latidos del sistema y las indicaciones de fallas de inicio.

Cuando se produce un suceso supervisado, se envía una Platform Event Trap (PET, captura de suceso de plataforma) a la consola de administración. Estos paquetes PET son reconocidos por consolas de administración, como LANDesk Configuration Manager y otros proveedores. Muchas de estas consolas de administración ofrecen funciones de control remoto para que el administrador pueda tomar acciones correctoras a fin de responder a las alertas. Para más información sobre la especificación ASF, consulte la especificación ASF de DMTF disponible en la dirección www.dmtf.org.

## Requisitos del sistema para el Agente Intel ASF

La solución Intel ASF precisa un sistema compatible con ASF, lo que incluye un BIOS preparado para ASF, sensores ASF para supervisar el estado del sistema, junto con una Tarjeta LAN en la placa base (LOM) o un Controlador de interfaz de red (NIC) compatible con ASF.

#### Tabla 1. Software necesario

Software | Descripción
Controlador del adaptador de redes con Network Driver Interface Specification (NDIS) preparado para Intel ASF | Versión 8.0 o superior instalada.
Microsoft* Windows* Management Instrumentation (WMI) Provider Core | La versión 1.5 o superior va incluida con Microsoft Windows XP Professional y Windows 2000. Para Windows NT* 4.0 puede descargar el software de WMI desde la dirección www.microsoft.com.
Agente de alertas Intel Pro | Se instala durante el proceso de instalación de Intel ASF Agent.

## Capacidades de ASF

### Alertas

El software ASF proporciona información sobre el estado del sistema y genera notificaciones de errores durante un estado de baja alimentación y un estado carente de sistema operativo, así como durante la operación normal del mismo. La Tabla 2 describe el superconjunto de PET que pueden estar disponibles. Si desea obtener información sobre qué alertas admite una plataforma específica compatible con ASF, consulte el Manual del usuario del sistema.

#### Tabla 2. Capturas de suceso de plataforma admitidas por ASF

Alerta | Descripción
Chasis: Intrusión del chasis - Violación de seguridad física | Se abrió el chasis del sistema.
Chasis: Intrusión del chasis - Suceso de violación de seguridad física eliminado | Se ha eliminado la alerta de intrusión del chasis del sistema.
BIOS: BIOS corrupto | El BIOS del sistema está corrupto.
Inicio: Fallo al iniciar el BIOS | Durante el inicio, el BIOS del sistema no se cargó completamente.
CPU: Alerta DOA de CPU | La CPU no funciona correctamente.
CPU: Alerta DOA de CPU eliminada | El problema de la CPU ha sido solucionado.
Latidos: Presencia de entidad | Latidos periódicos transmitidos para verificar la presencia del sistema cliente.
Temperatura: Problema genérico de temperatura crítica | La temperatura del sistema ha sobrepasado los límites.
Voltaje: Problema genérico de voltaje crítico | El voltaje de los reguladores de voltaje incorporados ha sobrepasado los límites.
Voltaje: Problema general de voltaje crítico eliminado | El problema del voltaje ha sido solucionado.
Fuente de alimentación: Problema crítico de suministro de alimentación | El voltaje de la fuente de alimentación del sistema ha sobrepasado los límites.
Fuente de alimentación: Problema crítico de fuente de alimentación | El problema de la fuente de alimentación del sistema ha sido solucionado.
Dispositivo de enfriamiento: Fallo genérico de ventilador crítico | La velocidad o las rpm del ventilador han sobrepasado los límites.
Dispositivo de enfriamiento: Fallo genérico de ventilador crítico eliminado | El problema de la velocidad o las rpm del ventilador ha sido solucionado.
Conectividad: Enlace perdido | Se ha perdido la conectividad con Ethernet. La conectividad se ha restaurado.

| NOTA: No todos los sistemas admiten todos estos sucesos PET.

### Control remoto

La capacidad de control remoto está definida en las especificaciones V1.0 y V2.0 de DMTF ASF. ASF V2.0 agregó la seguridad al Protocolo de control y supervisión remota (RMCP) para autenticar la comunicación entre la consola de administración y los clientes preparados para ASF.

Una consola de administración preparada para ASF puede consultar los equipos cliente y tomar acciones correctivas. La consola preparada para ASF puede determinar las capacidades de un cliente ASF así como la información de estado. Además, el administrador de TI puede encender, apagar y reiniciar el equipo con diversas opciones de inicio mediante la consola de administración, todo ello de forma remota. Con los clientes preparados para ASF 2.0, existe autenticación para las acciones correctivas. Así se asegura que la consola de administración es el único sistema autenticado para llevar a cabo acciones correctivas.

El administrador de TI puede desactivar la funcionalidad de control remoto.

#### Tabla 3. Funciones de control remoto

Capacidad de control | Descripción
Obtener estado del sistema | Devuelve el estado actual del sistema.
Obtener capacidades del cliente | Devuelve la configuración del ASF del cliente en función de la especificación DMTF ASF.
Ping de presencia | Similar a la utilidad de ping (protocolo diferente) de Internet Control Message Protocol (ICMP); responde con un mensaje pong para verificar la presencia del sistema.
Encendido | Enciende el sistema remoto.
Apagado | Apaga el sistema remoto. (Nota: los usuarios no reciben una alerta y perderían todo el trabajo que no se hubiera guardado.)
Reset | Reinicia el sistema remoto. (Nota: los usuarios no reciben una alerta y perderían todo el trabajo que no se hubiera guardado.)
Ciclo de alimentación: | Apaga el equipo remoto y lo vuelve a encender. (Nota: los usuarios no reciben una alerta y perderían todo el trabajo que no se hubiera guardado.)

| NOTA: No todos los sistemas admiten todos estas funciones de control remoto.

`Última modificación: 15.06.05 12:51p Revisión 6`