# Installation et déploiement sous Linux*

Guide de l'administrateur ASF

- Présentation

- Installation et mise à jour d'Intel® Pro Alerting Agent

- Désinstallation d'Intel Pro Alerting Agent

## Présentation

La section Installation du logiciel ASF sur des ordinateurs clients comporte des informations d'installation d'ordre général et des instructions pour l'installation du logiciel ASF sur un ordinateur client.

Vous pouvez utiliser des outils Linux habituels tels que ftp et telnet pour déployer ASF sur plusieurs ordinateurs de votre réseau.

### Composants

Le tableau 1 répertorie les fichiers livrés avec les composants ASF.

Tableau 1. Fichiers inclus

Fichier | Description
asfd-x.x.x-xxxxxxx.bin.i386.rpm | RPM binaire précompilé, pour l'installation sur une machine spécifique.
asfd-x.x.x-xxxxxxx.i386.rpm | RPM source, nécessite certaines compilations sur la machine cible. Pour ce faire, les sources du noyau doivent être installées sur la machine.

Le tableau 2 décrit les composants inclus dans les RPM.

Tableau 2. Composants inclus

Composant |  | Description
asfd | /usr/sbin | Daemon ASF (démarre lors de l'amorçage de la machine)
asfwdg.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/sensors | Module de surveillance, pour l'activation des opérations de surveillance
i2c-i8254x.o, i2c-i82551.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/i2c | Les modules "bitbang", permettant d'accéder au smbus de la carte
libasfd.so.1.0 | /usr/lib | Bibliothèque API dynamique pour l'exécution des applications possédant une interface avec le daemon ASF
asfrules.ini | /etc/asfd | Fichier de configuration interne
asfd.conf | /etc/asfd (après la première configuration utilisateur) | Fichier de stockage de la configuration système ASF actuelle
asfd | /etc/init.d | Script contrôlant le chargement/déchargement du daemon ASF
asfcli | /usr/sbin | Application à ligne de commande pour la configuration du daemon ASF
alertapp | /usr/sbin | Interface graphique utilisateur pour la configuration du daemon ASF
Fichiers de documentation | /usr/share/doc (LisezMoi, licences) /usr/share/man (page man) | Documentation

## Installation et mise à jour d'Intel Pro Alerting Agent

Installez Intel® Pro Alerting Agent sur les ordinateurs prenant en charge ASF.

### Configuration requise

Avant d'installer le progiciel ASF d'Intel pour Linux, veillez à disposer de la configuration suivante :

- Red Hat 9.0 ou Red Hat WS 3.0
- Pilote Linux e100 d'Intel, version 2.2.3 ou supérieure, ou pilote Linux e1000 driver, version 4.3.2 ou supérieure

| REMARQUE : les pilotes Linux sont disponibles sur le site Web d'assistance à la clientèle d'Intel à : http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp.

### Installation et mise à jour de l'agent

Les fichiers RPM fournis sont utilisés pour l'installation et la mise à jour d'Intel Pro Alerting Agent.
REMARQUE : le paramètre filename doit être spécifique à la version de l'application que vous utilisez. Il s'agit du nom de fichier RPM entier, sous la forme asfd-x.x.x-xxx.i386.rpm. Par exemple, asfd-3.1.1-07L.i386.rpm.
1. Ouvrez une session en tant que root.
2. Déterminez si une version antérieure du fichier RPM est installée :
rpm -q asfd
3. Si une version antérieure de ce fichier RPM est installée, utilisez la commande suivante pour mettre à jour le fichier RPM :
rpm -U nom_de_fichier
Vous pouvez aussi désinstaller la version précédente avant d'installer le nouveau fichier RPM. Reportez-vous à la section Désinstallation d'Intel PRO Alerting Agent pour savoir comment procéder.

4. Si aucune autre version du fichier RPM n'est installée sur le système, installez
le nouveau fichier RPM :
rpm -i nom_de_fichier

## Désinstallation d' Intel Pro Alerting Agent

Pour supprimer le fichier RPM après l'installation, entrez :

rpm -e asfd

`Dernière mise à jour le 15/06/05 12h54 Révision 4`