# Installation og distribution på Linux*

Administratorguide til ASF

- Oversigt

- Installere og opdatere af Intel® Pro Alerting Agent

- Afinstallere Intel PRO Alerting Agent

## Oversigt

Afsnittet Installation af ASF-software på klientcomputere indeholder generellle installationsoplysninger og -instruktioner til installation af ASF-software på en klientcomputer.

Du kan bruge standard Linux-værktøjer f.eks. ftp og telnet til at distribuere ASF til flere computere på netværket

### Komponenter

Tabel 1 beskriver de filer, der leveres med ASF-komponenter.

Tabel 1. Inkluderede filer

Fil | Beskrivelse
asfd-x.x.x-xxxxxxx.bin.i386.rpm | Forudkompileret binær RPM til installation på en bestemt maskine.
asfd-x.x.x-xxxxxxx.i386.rpm | Kilde-RPM, der kræver nogen kompilering på målmaskinen. For at dette skal kunne fungere skal kernel-kilder installeres på maskinen.

Tabel 2 beskriver de komponenter, der er inkluderede i RPM'erne.

Tabel 2. Inkluderede komponenter

Komponent |  | Beskrivelse
asfd | /usr/sbin | ASF-daemon (starter ved maskinstart)
asfwdg.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/sensors | Watchdog-modul til aktivering af watchdog-operation
i2c-i8254x.o, i2c-i82551.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/i2c | "Bitbang"-modulerne til adgang til adapterens smbus
libasfd.so.1.0 | /usr/lib | Dynamisk API-bibliotek til kørsel af applikationer, der har et interface med ASD-deamon'en
asfrules.ini | /etc/asfd | Intern konfigurationsfil
asfd.conf | /etc/asfd (after first user configuration) | Fil til lagring af aktuel ASF-systemkonfiguration
asfd | /etc/init.d | Script, der kontrollerer indlæsning/udlæsning af ASF-deamon'en
asfcli | /usr/sbin | Kommandolinjeapplikation til konfiguration af ASF-deamon'en
alertapp | /usr/sbin | GUI til konfigurering af ASF-deamon'en
Dokumentationsfiler | /usr/share/doc (README, licenses) /usr/share/man (man page) | Dokumentation

## Installere og opdatere af Intel Pro Alerting Agent

Installer Intel Pro Alerting Agent på computere, der understøtter ASF.

### Installationsforudsætninger

Før du installerer Intels ASF til Linux-pakke, skal du sørge for følgende:

- Red Hat 9.0 eller Red Hat WS 3.0
- Intel's Linux e100 driver, version 2.2.3 eller senere, eller Linux e1000 driver, version 4.3.2 eller senere

| BEMÆRK: Linux-drivere findes på Intels kundesupports website på: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp.

### Installere og opdatere agenten

De leverede RPM-filer bruges til installation og opdatering af Intel Pro Alerting Agent.
Bemærk: Parameteren filename skal være entydig for den applikationsversion, du bruger. Det er hele filnavnet på PRM'en i form af asfd-x.x.x-xxx.i386.rpm. F.eks. asfd-3.1.1-07L.i386.rpm.
1. Log på som rod.
2. Bestemmer om en tidligere version af RPM'en er installeret eller ej:
rpm -q asfd
3. Hvis du har en tidligere version af denne RPM installeret, skal du bruge følgende kommando til at opdatere RPM'en:
rpm -U filename
Du kan også afinstallere den tidligere version, før du installerer den nye RPM. Se Afinstallere agenten for at få detaljer om, hvordan dette gøres.

4. Hvis der ikke er installeret en anden version af RPM på systemet, skal du installere den
nye RPM:
rpm -i filename

## Afinstallere Intel Pro Alerting Agent

For at fjerne RPM'en, når den er installeret, skal du angive:

rpm -e asfd

Sidst ændret den 6/15/05 12:54p Revision 4