# 実装

- 概要

- エージェントをサイレント モードでインストールする

- 管理インストール

- エージェントをサイレント モードでアンインストールする

## 概要

このセクションでは、1 台のコンピュータに ASF をインストールする方法と、ネットワーク上の複数のコンピュータに実装する方法を説明します。インストールが完了すると、多くのツールを使用してクライアント コンピュータで ASF を設定できます。クライアント コンピュータで ASF を設定するには、次の 2 つのスクリプトを使用できます。

- VBScript

- ログイン スクリプト

| 注： スクリプトのパラメータは、ご使用のネットワークや設定状態を反映するように変更してください。

## エージェントをサイレント モードでインストールする

サイレント インストールでは、フル インストールやカスタム インストールを行うことができます。

| 注：コマンドを入力する際には、このセクションの例に示すとおり、スペースを正確に入力してください。

### サイレント モードでフル インストールを行う

次のコマンド ラインでは、インテル Pro Alerting Agent のすべてのコンポーネントを、サイレント モード (無人モード) でデフォルト ディレクトリにインストールします。

> setup.exe /qn
> [SMARTINSTALL=<SmartInstLevel>]
> [INSTGUI=<GuiInstLevel>]
> [/Lv "asfmsi.log}

この場合 setup.exe はインテル Pro Alerting Agent のインストール実行可能ファイルです。

または、次のコマンドを使用します。

msiexec /I "ASFAgent.msi" /qn
[SMARTINSTALL=<SmartInstLevel>]
[INSTGUI=<GuiInstLevel>]
[/Lv "asfmsi.log}

オプション パラメータ 意味
--------- ---------------- -------------
/I パッケージ/製品コード 製品のインストールまたは設定
/q n ユーザインターフェイスなし
/L v ログファイル 詳細情報のログ、ログ ファイルに出力

SMARTINSTALL <SmartInstLevel> 0 = BIOS 互換性およびアダプタの存在をチェックせず、ASF エージェントをインストール （デフォルト）
1 = BIOS が ASF をサポートしており、マシンに少なくとも 1 台の ASF 対応アダプタがある場合にのみ、ASF エージェントをインストールする
2 = BIOS が ASF をサポートする場合のみ ASF エージェントをインストールする
INSTGUI <GuiInstLevel> 0 = GUI アプリケーションをインストールしない。
1 = GUI をインストールする。

### サイレント モードでカスタム インストールを行う

カスタム インストール ディレクトリを指定するには、次のようにコマンド ラインを修正します。

> setup.exe /qn INSTALLDIR="<インストール先>"

この場合<インストール先>がカスタム ディレクトリで INSTALLDIR は大文字で入力する必要があります。

例えば、次のコマンド ラインではサイレント モードで c:\destination ディレクトリにインストールが行われます。

> setup.exe /qn INSTALLDIR="c:\destination dir"

## 管理インストール

Microsoft* Systems Management Server (SMS)、LanDesk* Management Suite、または Computer Associated* TNG UniCenter などに搭載されたソフトウェア インストール機能を使用するには、インストール ファイルが固定の場所にあることが必要です。 インテル Pro Alerting Agent のインストールは、Microsoft インストーラのテクノロジを利用するため、管理インストールを実行する必要があります。管理インストールでは、インストール パッケージのすべてのファイルが解凍され、指定したネットワークで共有できるようになります。管理インストールの詳細については、Microsoft インストーラ マニュアル (www.microsoft.com) をご覧ください。

以下に示すのは、エージェント ソフトウェアをネットワーク共有にサイレント モードでインストールするコマンド ラインです。

> msiexec /a <ネットワークの場所>\ASFAgent.msi /qn

サーバ イメージを使用して、ログイン スクリプト、Microsoft Windows* 2000 システム ポリシー、またはその他の方法でエージェントをネットワークのクライアント コンピュータに実装することができます。例えば、次のコマンド ラインは、サーバ イメージを使用してサイレント モードでインストールを行います。

> msiexec /i <ネットワークの場所>\ASFAgent.msi /qn

この場合 <ネットワークの場所>は、サーバ イメージのパスです。

| 注：インテル Pro Alerting Agent の実装にサーバ イメージを使用する方法については、実装エージェントとして使用するアプリケーション プログラムのマニュアルを参照してください。

## エージェントをサイレント モードでアンインストールする

インストール プログラムを使用せずに、Intel Pro Alerting Agent をコマンド ラインからサイレント モードでアンインストールできます。

インストール プログラムを使用せずに、エージェントをサイレント モードでアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

> msiexec.exe /X "ASFAgent.msi" /qn [/Lv "asfmsi.log"]

> オプション パラメータ 意味
> --------- ---------------- -------------
> /I パッケージ/製品コード 製品のインストールまたは設定
> /q n ユーザインターフェイスなし
> /L v ログファイル 詳細情報のログ、ログ ファイルに出力

`最終変更日 6/15/05 1:04p 改訂番号 7`