# Installation och spridning med Linux*

ASF Administratörshandbok

- Översikt

- Installera och uppdatera Intel® PRO Alerting Agent

- Avinstallera Intel Pro Alerting Agent

## Översikt

Sektionen Installera ASF-programvara på klientdatorer ger allmän installationsinformation och instruktioner om hur du installerar ASF på en klientdator.

Du kan använda vanliga Linux*-verktyg, som till exempel ftp och telnet för att distribuera ASF till flera datorer i nätverket.

### Komponenter

Tabell 1 beskriver de filer som medföljer ASF-komponenterna.

Tabell 1. Inkluderade filer

Arkiv | Beskrivning
asfd-x.x.x-xxxxxxx.bin.i386.rpm | Färdigkompilerad binär RPM, för installation på en specifik maskin.
asfd-x.x.x-xxxxxxx.i386.rpm | Käll-RPM, kräver viss kompilering på maskinen. För att det ska fungera måste kernelkällorna ha installerats på maskinen.

Tabell 2 beskriver de komponenter som inkluderas i RPM.

Tabell 2. Inkluderade komponenter

Komponent |  | Beskrivning
asfd | /usr/sbin | ASF-daemon (startar när datorn startar)
asfwdg.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/sensors | Watchdog-modul, för att aktivera watchdog-funktionen
i2c-i8254x.o, i2c-i82551.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/i2c | "Bitbang"-moduler, för att komma åt kortets SMBus
libasfd.so.1.0 | /usr/lib | Dynamiskt API-bibliotek för att köra program som har ett gränssnitt med ASF-daemon
asfrules.ini | /etc/asfd | Intern konfigurationsfil
asfd.conf | /etc/asfd (efter första användarkonfigurationen) | Fil för den aktuella ASF-systemkonfigurationen
asfd | /etc/init.d | Skript som kontrollerar laddning/stängande av ASF-daemon
asfcli | /usr/sbin | Kommandoradsprogram för konfigurering av ASF-daemon
alertapp | /usr/sbin | Gränssnitt för konfigurering av ASF-daemon
Dokumentationsfiler | /usr/share/doc (README, licenser) /usr/share/man (mansida) | Dokumentation

## Installera och uppdatera Intel PRO Alerting Agent

Installera Intel Pro Alerting Agent på datorer som stöder ASF.

### Installationskrav

Innan du installerar Intels ASF för Linux-paketet ska du försäkra att du har följande:

- Red Hat 9.0 eller Red Hat WS 3.0
- Intels Linux e100-drivrutin, version 2.2.3 eller senare, eller Linux e1000-drivrutin, version 4.3.2 eller senare

| OBS! Linux-drivrutiner finns tillgängliga på Intels supportwebbplats på adressen: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp.

### Installera och uppdatera Agenten

De inkluderade RPM-filerna används för installering av och uppdatering av Intel Pro Alerting Agent.
OBS! Parametern filnamn måste vara specifik för den programversion du använder. Det är hela filnamnet för RPM, i formen asfd-x.x.x-xxx.i386.rpm. Till exempel, asfd-3.1.1-07L.i386.rpm.
1. Logga in som rot.
2. Fastställ om det finns en tidigare version av RPM installerad:
rpm -q asfd
3. Om det finns en föregående version av denna RPM installerad använder du följande kommando för att uppdatera RPM:
rpm -U filnamn
Du kan även avinstallera den tidigare versionen innan du installerar den nya RPM. Mer information om hur du gör det finns i avsnittet Avinstallation av agenten.

4. Om ingen annan version av RPM finns installerar du
nytt RPM:
rpm -i filnamn

## Avinstallera Intel Pro Alerting Agent

Om du vill ta bort RPM efter att det har installerats skriver du:

rpm -e asfd

`Senast ändrad 050615 12:54 Revision 4`