# Installasjon og distribusjon på Linux*

Administratorhåndbok for ASF

- Oversikt

- Installere og oppdatere Intel® PRO Alerting Agent

- Avinstallere Intel Pro Alerting Agent

## Oversikt

Avsnittet om installasjon av ASF-programvare på klientdatamaskiner inneholder generell installasjonsinformasjon og instruksjoner for installasjon av ASF-programvare på en klilentdatamaskin.

Du kan bruke standard Linux*-verktøy, for eksempel ftp og telnet, til å distribuere ASF til flere datamaskiner på nettverket.

### Komponenter

Tabell 1 beskriver filene som følger med ASF-komponentene.

Tabell 1. Inkluderte filer

Fil | Beskrivelse
asfd-x.x.x-xxxxxxx.bin.i386.rpm | Forhåndskomprimert, binær RPM-fil til installasjon på en bestemt maskin.
asfd-x.x.x-xxxxxxx.i386.rpm | RPM-kildefil, krever noe komprimering på målmaskinen. Det må installeres kjernekilder på maskinen for at dette skal fungere.

Tabell 2 beskriver komponentene i RPMene.

Tabell 2. Inkluderte komponenter

Komponent |  | Beskrivelse
asfd | /usr/sbin | ASF-daemon (starter maskinen startes opp)
asfwdg.o | /lib/modules/<kjerneversjon>/kernel/drivers/sensors | Watchdog-modul til aktivering av Watchdog-operasjon
i2c-i8254x.o, i2c-i82551.o | /lib/modules/<kjerneversjon>/kernel/drivers/i2c | "Bitbang"-modulene for tilgang til kortets smbus
libasfd.so.1.0 | /usr/lib | Dynamisk API-bibliotek for kjøring av programmer som har et grensesnitt med ASF-daemon
asfrules.ini | /etc/asfd | Intern konfigurasjonsfil
asfd.conf | /etc/asfd (etter første brukerkonfigurasjon) | Fil for lagring av gjeldende ASF-systemkonfigurasjon
asfd | /etc/init.d | Skript som kontrollerer inn-/utlastingen av ASF-daemon
asfcli | /usr/sbin | Kommandolinjeprogram for konfigurasjon av ASF-daemon
alertapp | /usr/sbin | GUI for konfigurasjon av ASF-daemon
Dokumentasjonsfiler | /usr/share/doc (VIKTIG, lisenser) /usr/share/man (man-side) | Dokumentasjon

## Installere og oppdatere Intel Pro Alerting Agent

Installer Intel Pro Alerting Agent på datamaskiner som støtter ASF.

### Installasjonsforutsetninger

Før du installerer pakken ASF for Linux fra Intel, må du sørge for å ha følgende:

- Red Hat 9.0 eller Red Hat WS 3.0
- Linux e100-driveren fra Intel, versjon 2.2.3 eller senere, eller Linux e1000-driveren, versjon 4.3.2 eller senere

| Obs! Linux-driverne er tilgjengelige på Intels webområde for kundestøtte på: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp.

### Installere og oppdatere agenten

RPM-filene som følger med, brukes til installasjon og oppdatering av Intel Pro Alerting Agent.
Obs! Filnavn-parameteren må angis til den programversjonen du bruker. Det er det fullstendige RPM-filnavnet med formen asfd-x.x.x-xxx.i386.rpm. For eksempel asfd-3.1.1-07L.i386.rpm.
1. Logg på som rot.
2. Finn ut om en tidligere versjon av RPM er installert:
rpm -q asfd
3. Hvis du har en tidligere versjon av denne RPM-filen installert, bruker du følgende kommando til å oppdatere RPM-filen:
rpm -U filnavn
Du kan også avinstallere den tidligere versjonen før du installerer den nye RPM-filen. Se Avinstallere agenten hvis du vil ha detaljer om hvordan dette gjøres.

4. Hvis det ikke er installert noen annen RPM-versjon på systemet, installerer du den
nye RPM-filen:
rpm -i filnavn

## Avinstallere Intel Pro Alerting Agent

Skriv inn dette for å fjerne RPM-filen etter at den er installert:

rpm -e asfd

`Sist endret 6/15/05 12:54 Revisjon 4`