# Intel® PRO Ağ Bağdaştırıcıları Kuruluşu

Revizyon 05/2005

## Intel PCI, PCI-X ya da PCI Express* bağdaştırıcısını takma

1. Bilgisayarı kapatıp elektrik kablosunu pirizden çekin.
2. Bilgisayarın kapağını ve bağdaştırıcınıza uyan yuvanın yuva kapağını çıkartın.
3. Bağdaştırıcıyı kenar bağlantısı tamamıyla yuvaya oturana kadar PCI yuvasına bastırın. Bağdaştırıcıyı şaseye sabitleyin.
4. Bilgisayarın kapağını tekrar takın. Elektrik fişini tekrar bağlayın.

NOT: Intel PRO/1000 sunucu ve masaüstü bağdaştırıcılarından bazıları PCI Express veri yolunu kullanır. Bağdaştırıcınızın bağlantı kenarından daha uzun bir yuvayı zarar görmeden kullanabilirsiniz. Buna karşın, bağdaştırıcıyı PCI Express bağlantısından daha kısa bir yuvaya takmaya kalkışmayın.

## Ağ kablosunu takın

Intel® PRO/100 ve PRO/1000 bakır bağdaştırıcıları: Bağdaştırıcıya 10 Mbps kategori 3, 4 ya da 5 bükümlü çift eternet ağ kablosu ya da kabloları takın. 100 veya 1000 ağları ve diğer sabit ağlar için kategori 5 (4 çift) kablosu kullanın.

SC bağlantılı Intel® PRO/1000 fiber bağdaştırıcıları: Optik bağlantı kapağını çıkartın ve saklayın. Bağdaştırıcı üzerindeki TX/RX bağlantı noktasına 1000Base-SX dupleks tipi SC fiber optik bağlantıyı takın.

LC bağlantılı Intel® PRO/1000 fiber bağdaştırıcıları: Optik bağlantı kapağını çıkartın ve saklayın. Bağdaştırıcıya bağdaştırıcı türüne uygun (1000BASE-SX veya 1000BASE-LX) kablolu bir LC bağlantısı takın. Diğer bağlantı türlerine (örneğin SC) olan dönüştürme kabloları kablo, bağdaştırıcının uzunluk sınırlamaları dahil, optik spesifikasyonuna uyuyorsa kullanılabilir.

Bilgisayarınızı başlatıp aşağıdaki sürücü yükleme yönergelerini izleyin.

## Sürücüleri yükleyin

| NOTE: Intel PRO/1000 Server bağdaştırıcıları, Microsoft* Windows* 98 bilgisayarları ile çalışmaz.

### Diğer işletim sistemleri

Not: Sürücüleri yüklemek için, işletim sisteminde yönetici yetkilerinizin olması gerekir.

1. Bağdaştırıcı algılanır ve Windows ya kendi sürücüsünü yükler ya da Yeni donanım bulundu sihirbazını başlatır.
2. Yeni donanım bulundu sihirbazı görüntülenirse, İptal düğmesine basın.
3. Intel CD'sini yerleştirin. Intel PRO Ağ Bağlantıları otomatik çalıştır programı otomatik çalışır. Install Drivers (Sürücüleri yükle) düğmesini tıklatın.

### Linux*

Bu sürücünün ikili dosya biçimindeki bir RPM* paketini oluşturmak için, 'rpmbuild -tb <dosyaadı.tar.gz>' komutunu çalıştırın. <dosyaadı.tar.gz> yerine sürücü dosyasının adını kullanın.

| NOTLAR: Oluşturma işleminin doğru yürümesi için, çalışan çekirdeğin sürümü, yüklü olan çekirdek kaynak dosyalarının sürümüne ve yapılandırmasına uymak ZORUNDADIR. Çekirdeği henüz yeni derlediyseniz sistemi yeniden çalıştırın. RPM dosya biçimlerinin kullanılabilirliği, yalnızca Red Hat dağıtımlarında sınanmıştır. Intel PRO/100 bağdaştırıcıları için, sürücü adı olarak e100 adını kullanın.

1. Ana sürücü tar dosyasını istediğiniz bir dizine taşıyın. Örneğin, '/home/kullanıcı_adı/e1000' ya da '/usr/local/src/e1000' dizinini kullanın.
2. Arşiv dosyasını untar/unzip komutlarıyla açın. Aşağıdaki örnek komutta kullanılan <x.x.x> dizgesi sürücü tar dosyasının sürüm numarasıdır:

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Sürücü dosyalarının kaynak 'src' dizinine geçin . Örnek komutta kullanılan <x.x.x> dizgesi sürücü tar dosyasının sürüm numarasıdır:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Sürücü modülünü derleyin:

   > make install

   İkili dosya aşağıdaki yola kurulur:

   > /lib/modules/<çekirdek_sürümü>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Yukarıdaki örneklerde verilen kuruluş yolları varsayılan yollardır. Bu yollar tüm Linux dağıtımlarında aynı olmayabilir. Ek bilgi için, ldistrib.htm belgesine bakın.
5. Modulü yükleyin:

   > insmod e1000 <parametre>=<değer>

6. Arabirime -aşağıdaki komutu girerek-, bir IP adresi atayın; burada <x> arabirimin numarasıdır:

   > ifconfig eth<x> <IP_adresi>

7. Arabirimin çalıştığından emin olun. Sınanan bağdaştırıcıyla aynı alt ağ üzerinde bulunan başka bir makinenin IP adresini <IP_adresi> parametresi yerine koyarak, aşağıdaki komutu girin:

   > ping <IP_adresi>

### Diğer işletim sistemleri

Başka sürücüler yüklemek için, bağdaştırıcının CD'sinde User's Guide (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine bakın ya da müşteri hizmeti web sitesini ziyaret edin: http://support.intel.com.

*Yasal Bilgiler